
**Стерилизатор для детских бутылочек «ECOMOM»**


**Инструкция пользователя**

**Установка**


1. Откройте упаковку, чтобы вынуть ECOMOM, и установите его на ровную поверхность.

\* В случае, если вы будете устанавливать изделие во влажном помещении или месте рядом с водой, поставьте опору под продукт, чтобы сохранить его от промокания.


2. Подключите кабель питания, который упакован отдельно, в разъем, расположенный в задней части устройства. Вставьте его в розетку.



3. Откройте дверцу продукта и обрежьте стяжки, связывающие полки, а затем поместите плоскую полку в середине, а полку-корзину на дно.



4. Теперь продукт готов к использованию. Аккуратно поместите предметы, которые вы хотите простерилизовать, внутрь ECOMOM и закройте дверцу.


5. Нажмите одну их кнопок выбора функций, расположенных в верхней передней части изделия.

\* Просто выберите «Авто-режим» и сушка-стерилизация-вентиляция/дезодорация начнется автоматически.

▶ Советы по использованию продукта (Советы по повышению эффективности стерилизации)

* Эффективность стерилизации снижается при наличии значительной влаги в предмете.
* Встряхните предмет перед тем, как положить в стерилизатор, чтобы избавиться от излишней влаги.
* В случае, если одинарного режима «Авто» (35 минут) недостаточно для полного высыхания, нажмите кнопку «Авто» еще раз (55 минут).
* Для повышения эффективности стерилизации внутренней части сосок, вставьте соску в круглое кольцо верхней полки.
* Не складывайте предметы друг на друга.

**Управление**

Анионный стерилизатор бутылочек для кормления ECOMOM управляется с помощью сенсорной панели.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ⓐ |  | Процесс стерилизации начинается после касания иконки «Sterilization».  - 1нажатие. Стерилизация и вентиляция/дезодорация длится 15 минут.  - 2нажатия. Стерилизация и вентиляция/дезодорация длится 25 минут.  - 3нажатия. Окончание процесса. |
| ⓑ |  | Процесс вентиляции/дезодорации начинается после касания иконки «Deodorization»  - 1нажатие. Вентиляция/дезодорация длится 10 минут.  - 2нажатия. Вентиляция/дезодорация длится 20 минут.  - 3нажатия. Окончание процесса. |
| ⓒ |  | Таймер: Отображает оставшееся время процесса и отключается автоматически, подавая сигнал по истечению времени. |
| ⓓ |  | При выборе авторежима прикосновением к иконке «Auto» на сенсорной панели процесс проходит автоматически в общей сложности в течение 35/55 минут в следующей очередности: сушка горячим воздухом 17/37 минут –> УФ, анионная стерилизация 10 минут –> вентиляция/дезодорация (тепловентилятор, анионы) 8 минут.  - 1нажатие. Сушка-стерилизация-вентиляция/дезодорация длится 35 минут.  - 2нажатия. Сушка-стерилизация-вентиляция/дезодорация длится 55 минут.  - 3нажатия. Окончание процесса. |

▶ Рекомендуемые режимы.

1. **Одинарная «Стерилизация».** Предметы, не требующие сушки: мобильный телефон, игрушки, аксессуары и т.п.

2. **Одинарный режим «Авто».** Предметы, которые сохнут сравнительно быстро: бутылочки, игрушки, посуда, ножи, зубная щетка, бритва, палочки для еды и т.п.

3. **Двойной режим «Авто».** Предметы, которые не успевают высохнуть полностью за время одного процесса авторежима: губка для посуды, одежда и т.п.

**Меры безопасности**

Эти меры предосторожности должны предотвратить неожиданные опасности или ущерб - используйте продукт надлежащим образом. Они должны строго соблюдаться. Это важные пункты для привлечения внимания к эксплуатации и обработке частей изделия. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними, чтобы избежать риска опасности и использовать продукт соответствующе.

1. Продукт предназначен только для 220В.

2. Не используйте изделие в случае повреждения шнура питания или при неплотном соединении. Ослабленный на входе/выходе поврежденный шнур может привести к пожару или поражению электрическим током.

3. Не перенагружайте электрическую сеть использованием тройников. Это может привести к пожару.

4. Вынимайте шнур питания аккуратно, чтобы не повредить его.

5. При попадании влаги/пыли на штекер необходимо протереть его сухой тряпкой перед дальнейшим использованием.

6. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Прикосновение к шнуру питания влажными руками может привести к поражению электрическим током.

7. Установите продукт в месте, где дети не смогут до него дотянуться.

8. Не разбирать и не модифицировать изделие без разрешения производителя.

9. Не ставьте тяжелые предметы на изделие. Размещение тяжелых или горячих предметов на изделии может привести к его неисправности.

10. Если от продукта исходит запах гари, прекратите его использовать и немедленно отсоедините от сети питания.

11. Убедитесь, что поверхность является плоской перед установкой продукта. Если нет, то продукт может быть поврежден, и существует риск поражения электрическим током или возгорания в случае опрокидывания изделия.

12. Не используйте изделие во влажном месте. Повышенная влажность воздуха может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.

13. Не отсоединяйте изделие от питания во время процесса его работы. Может произойти неисправность.

*  Не кладите в изделие предметы уязвимые к теплу (например, винил).
*  Не переворачивайте устройство с ног на голову.
*  Не помещайте в изделие горючие материалы, такие как бензин, растворитель и т.п.
*  Не используйте для очистки устройства бензин, растворитель или спирт.
*  Установите продукт в месте, где дети не смогут до него дотянуться.

\* Игнорирование инструкций может привести к травмам или материальному ущербу.

**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Стерилизатор для детских бутылочек «ECOMOM» |
| Модель | ECO-70KA |
| Напряжение и потребляемая энергия | AC 220В/60Гц, 80Вт |
| УФ-лампа | 4 Вт |
| Комплектующие | УФ-лампа, инструкция, кабель, 2 полки |
| Цвет | Черный, красный |
| Размер | 325(W) x 340(D) x 403(H) (мм) |
| Вес | 5кг |
| Материал | ABS пластик |
| Производитель | «NEOCO» (15 Bodojinro 30 gil (173-401 Gajwa 1 dong), Seo-gu, Incheon metropolitan city, Korea), +82325723111 |
| Страна | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА |
| Гарантийный срок | 1 год (бесплатно) |